|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **全自动细菌鉴定药敏仪** | | | | | |
| **一** | **总体要求** | | | |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | | | | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | | | | 具备 |
| ★3 | 提供设备、试剂耗材医疗器械注册证 | | | | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | | | | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | | | | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | | | | 具备 |
| 7 | 不得随机配置需要使用专用耗材或试剂的设备 | | | | 具备 |
| 8 | 数量 | | | | 1台 |
| **二** | **技术要求** | | | |  |
| 1 | 用途：用于临床分离的细菌的鉴定和药敏试验 | | | | 具备 |
| 2 | 通量：可同时进行≥25个鉴定或药敏实验 | | | | 具备 |
| 3 | 适用范围：需氧和兼性厌氧的革兰氏阳性细菌、需氧和兼性厌氧的革兰氏阴性细菌。 | | | | 具备 |
| 4 | 提供配套比浊仪及配套的标准比浊管（过期后免费更新） | | | | 具备 |
| 5 | 检测板放入仪器后，仪器自动孵育培养、自动检测、自动报告鉴定和药敏试验结果，过程连续，毋需移动检测板 | | | | 具备 |
| 6 | 产ESBL肠杆菌属的检测；耐万古霉素肠球菌属的检测；高水平耐氨基糖苷类抗生素肠球菌属种和链球菌属的检测；耐甲氧西林葡萄球菌属的检测； 产β-内酰胺酶葡萄球菌属的检测；耐大环内酯抗生素链球菌的检测； 耐万古霉素肠球菌的检测；葡萄球菌属耐诱导型大环内酯类抗生素的检测等20余种耐药机制的检测，毋需附加试验 | | | | 具备 |
| 7 | 具有专家系统对药敏解释结果进行判断和解释，专家系统中的规则符合CLSI、EUCAST或SFM等国际标准 | | | | 具备 |
| 8 | 端口免费开放，与LIS或微生物数据管理系统连接，实现信息化管理，不产生费用 | | | | 具备 |
| 9 | 提供细菌鉴定药敏板、样本稀释液、药敏接种液等试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | | | | 具备 |
| 10 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | | | | 具备 |
| 11 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| 12 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| 13 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | | | | 具备 |
| **三** | **售后服务** | | | |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | | | | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | | | | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | | | | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | | | | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | | | | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | | | | 具备 |
| **申请部门**  **负责人** | | **（签字，日期）** | **审核小组**  **签字** | **（签字、日期）** | |
| **医学装备部**  **主任** | | **（签字、日期）** | **主管领导审批** | **（签字、日期）** | |

以上参数经科室签字即视为同意，能够满足临床科室需求