|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **多功能手术转运车** | | | | | |
| **一** | **总体要求** | | | |  |
| ★1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | | | | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | | | | 具备 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证、ISO13485认证 | | | | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | | | | 具备 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | | | | 具备 |
| 6 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | | | | 具备 |
| 7 | 数量 | | | | 3台 |
| **二** | **技术要求** | | | |  |
| 1 | 床板长度≥1900mm，宽度≥660mm | | | | 具备 |
| 2 | 高低升降范围≥340mm | | | | 具备 |
| 3 | 背部升降范围≥0-70° | | | | 具备 |
| 4 | 背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制 | | | | 具备 |
| 5 | 高低调节摇把：金属材质摇杆系统 | | | | 具备 |
| 6 | 床板：PP树脂成型制品 | | | | 具备 |
| 7 | 框架：采用钢制/部分铝制品制成 | | | | 具备 |
| 8 | 护栏板： P树脂成型两侧护栏板，可以水平固定，增加床体宽度，输液者的手臂有舒适的放置处；具有双安全锁进行锁定，防止误操作 | | | | 具备 |
| 9 | 护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流 | | | | 具备 |
| **＃**10 | 脚轮：中控锁双面轮，推车四角都有脚轮控制系统，四轮可同时固定 | | | | 具备 |
| 11 | 配置有一个含碳导电脚轮，将静电随时转移到地面 | | | | 具备 |
| 12 | 独立的中心第五轮系统：推车的两侧安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全 | | | | 具备 |
| 13 | 床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，有漏水孔，使用方便，托盘承重≧10Kg | | | | 具备 |
| 14 | 配有输液架收藏插孔，固定收藏输液架 | | | | 具备 |
| 15 | 配有氧气瓶搁架 | | | | 具备 |
| 16 | 配有转运床垫：防水面料，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，可单人操作 | | | | 具备 |
| 17 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、规格、型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| 18 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | | | | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** | | | |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | | | | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | | | | 具备 |
| 3 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | | | | 具备 |
| ★4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | | | | 具备 |
| 5 | 到货时间：合同签订后30日内 | | | | 具备 |
| **申请部门** | | **（科室主任签字、日期）** | **审核** | **（签字、日期）** | |
| **医学装备部** | | **（签字、日期）** | **主管领导审批** | **（签字、日期）** | |

以上参数经科室签字即视为同意，能够满足临床科室需求