|  |
| --- |
| **纤维胆道镜** |
| **一** | **总体要求** |  |
| **★**1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| **★**3 | 投标产品应为国内外知名品牌，提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 具备 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 数量 | 2条 |
| **二** | **技术要求** | 　 |
| ★1 | 视野方向：0°，视野范围≥100°，工作长度≥ 35cm，工作通道≥6.5Fr，末端外径≤15.5Fr.，弯曲度向上≥180°、向下≥100°  | 具备 |
| 2 | 纤维胆道镜套整理箱 | 具备 |
| 3 | 抓钳1支，≥1.7mm,工作长度≥600mm | 具备 |
| 4 | 活检钳1支，≥1.7mm,工作长度≥600mm  | 具备 |
| 5 | 取石篮1支，≥5Fr,长度≥600mm | 具备 |
| 6 | 胆道镜抓钳1支，直径10mm，钳口两侧可动，带硅胶垫，用于在胆管中胆道镜的导入 | 具备 |
| 7 | 提供详细配置清单 | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| **★**1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| **★**3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 提供设备附件、耗材及各类配件详细报价清单 | 具备 |
| 6 | 合同签订后30日内 | 具备 |