|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **医用网式雾化器** | | |
| **一** | **总体要求** |  |
| **★**1 | 满足临床科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| **★**3 | 投标产品应为国内外知名品牌，先进机型及配置，提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 提供 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级 | 具备 |
| 6 | 数量 | 10台 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 用途：用于雾化药物治疗使用 | 具备 |
| 2 | 吸入装置至少包含咬嘴、成人面罩、儿童面罩等多种不同形式的配件，满足不同患者使用需求 | 具备 |
| 3 | 产品重量≤150g | 具备 |
| 4 | 雾化粒径≤5微米 | 具备 |
| 5 | 药杯容量≥8ml | 具备 |
| 6 | 雾化速率≥0.25ml/min | 具备 |
| ★7 | 提供配套各种规格型号专用网式雾化器及配件长期供应价格及医疗器械注册证（至少包含名称、规格、型号、单价） | 具备 |
| 8 | 提供详细配置清单及分项报价 | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| **★**1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| **★**3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 到货时间：提供合同签订后到货时间 | 具备 |