|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **麻醉视频喉镜** | | |
| **一** | **总体要求** |  |
| **★**1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| **★**3 | 提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 具备 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 数量 | 2台 |
| **二** | **技术要求** |  |
| 1 | 适用范围：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗 | 具备 |
| #2 | ≥3.0英寸触摸屏 | 具备 |
| 3 | 显示器转动角度：前后转动最大角度≥140°±10°，左右转动最大角度≥270°±10° | 具备 |
| 4 | 空间分辨率：≥6.5lp/mm（线对/毫米） | 具备 |
| 5 | 色彩还原能力：≥4级 | 具备 |
| 6 | 景深：≥10-80mm | 具备 |
| 7 | 视场角：≥60°；视向角：≥0°±10° | 具备 |
| 8 | 光照强度：≥600lx；光源色温：≥5000K | 具备 |
| 9 | 手柄插入部：圆弧半径：75mm±5%，误差：≤±5% | 具备 |
| 10 | 自动白平衡调节，显示屏亮度可调，LED亮度可调，满足不同环境下使用 | 具备 |
| 11 | 喉镜主机可适配≥4种型号窥视片，满足不同人群和张口度需求；（提供证明文件） | 具备 |
| 12 | 防雾功能 | 具备 |
| #13 | 摄像头像素：≥960\*480pixel；（提供证明文件） | 具备 |
| 14 | 具有拍照、录像功能，及其浏览回放功能，存储容量≥8G（提供证明文件） | 具备 |
| 15 | 全机身防尘防水等级：至少IP54 | 具备 |
| 16 | 锂电池续航时间：充满电的工作时间≥4小时 | 具备 |
| 17 | 实时显示电池电量，电池即将耗竭时具备倒计时功能（提供证明文件） | 具备 |
| 18 | 提供详细配置清单（含名称、规格、型号、数量、单价及总价） | 具备 |
| ★19 | 提供配套各种规格型号镜片长期供应价格及医疗器械注册证 | 具备 |
| **三** | **技术及售后服务** |  |
| **★**1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| **★**3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 到货时间：合同签订后30日内 | 具备 |